编码器 - 高级设置

### 视频输入

EDID选择：

仅传输无信号图片：

无信号：

### 编码参数

高级压缩模式：

颜色范围：

MIN_QP：
  [1-35]

MAX_QP：
  (MIN_QP-50]

去块效应滤波：

去块效应滤波alpha：
  [-6~6]

去块效应滤波beta：
  [-6~6]

PAR：
  (DAR = SAR x PAR)

### 音视频传输

仅传输视频：

仅传输音频：

视音频同步：

音频延时(ms)：
  [-2000,2000]

### 流传输设置

RTSP封装类型：

RTSP缺省码流：

TS/RTSP流需要验证密码：

组播类型：

启用SAP：

SLICE Number：
  [1-255]

TS单次发包数：
  [3-128]

网络丢包阈值：
  [50-50000]

MTU Size：
  [500-1500]

NAT映射地址：

网口速度：

UDP TTL：
  [1-254]

UDP SOCKET_BUF_SIZE：
  (0-20971520]

### HLS设置

HLS切片时间(秒)：
  [3-20]

HLS切片数：
  [3-20]

### 录像设置

录像类型：

循环录像：

录像分片时间(秒)：
  [60-7200]

### 服务设置

网页访问无需密码：

Telnet服务：

Samba服务：

Onvif位置：

Vmix兼容：

锁定所有配置：

### 自动重启

输入改变自动断开用户：

无视频自动重启：

无音频自动重启：

画面冻结自动重启：

### 日志设置

本地日志服务：

Loki日志服务器地址：

Loki日志服务器端口：
  [1-65500]