### IPv4设置

DHCP：
  开启DHCP后，可以用ONVIF兼容的搜索工具查找到设备。

IP地址：

子网掩码：

有线网关：

MAC地址：

默认网关：

### IPv6状态

### IPv6设置

模式设置：

IPv6 地址：

IPv6 子网前缀长度：
  [0-128]

IPv6 默认网关：

### DNS设置

DNS1：

DNS2：

### NTP设置

NTP同步：

服务器：

时区：

### 端口设置

HTTP端口1：
  [1-65500]

HTTP端口2：
  [1-65500]

RTSP端口1：
  [1-65500]

RTSP端口2：
  [1-65500]

ONVIF端口：
  [1-65500]

### HTTPS设置

HTTPS服务：

HTTPS端口1：
  [1-65500]

HTTPS端口2：
  [1-65500]

HTTPS私钥密码：
  (如果私钥没有密码则为空)

上传证书文件：
  (上传文件名为 private.key 或者 public.crt，请勿多人同时上传，上传过程请勿断电)

  上传证书 删除证书

### SOCKS5代理

SOCKS5代理：

代理地址：

代理端口：
  [1-65535]

用户名：
  （认证可选，用户名和密码需同时填写）

密码：

### HOSTNAME设置

HOSTNAME：

mDNS服务：

mDNS访问地址：