### 视频输入

EDID选择：

无信号：

VGA启动后自动调节一次：

### 编码参数

色域：

颜色范围：

隔行处理方式：

SLICE分割：

SLICE字节：
  [128-65535]

MIN_QP：
  [1-35]

MAX_QP：
  (MIN_QP-50]

去呼吸效应：

SAR：

### 音视频传输

仅传输视频：

仅传输音频：

视音频同步：

音频延时(ms)：
  [-2000,2000]

### 流传输设置

RTSP封装类型：

RTSP缺省码流：

TS/RTSP流需要验证密码：

组播类型：

启用SAP：

TS单次发包数：
  [1-128]

网络丢包阈值：
  [50-50000]

MTU Size：
  [500-1500]

UDP TTL：
  [1-254]

UDP SOCKET_BUF_SIZE：
  (0-20971520]

RTP H264打包方式：

### HLS设置

HLS切片时间(秒)：
  [3-20]

HLS切片数：
  [3-20]

HLS全局索引地址：

### 录像设置

录像类型：

循环录像：

录像分片时间(秒)：
  [60-7200]

### 服务设置

网页访问无需密码：

网络状态检测：

Telnet服务：

Samba服务：

Onvif位置：

Onvif模式：

Vmix兼容：

### 自动重启

输入改变自动断开用户：

无视频自动重启：

无音频自动重启：

### 日志设置

本地日志服务：

TRTC SDK日志级别：

AliRTC SDK日志级别：

Loki日志服务器地址：

Loki日志服务器端口：
  [1-65500]

### 图像增强

对比度增强：
  [0-63]

锐利度增强：
  [0-16]

亮度静态去噪强度：
  [0-255]

亮度动态去噪强度：
  [0-63]

色度静态去噪强度：
  [0-255]

色度动态去噪强度：
  [0-32]