#### 设备状态

运行时间：
设备时间：（同步时间到设备）
CPU占用率：
CPU结温：
内存占用率：
编码资源占用率：
网络状态：
输入视频：（VGA自动调节）
已采集的视频帧数：
丢失的视频帧数：
输入音频采样率：
已采集的音频帧数：
已发送的网络包：（网络测试及系统日志）
已丢弃的网络包：
GB28181：

#### 录像状态

录像类型：
磁盘状态：不存在
挂载状态：未挂载
挂载状态：已挂载
总磁盘空间：
可用磁盘空间：
录像状态：
磁盘状态：磁盘满
磁盘状态：磁盘速度太慢
录像文件列表

#### DHCP状态

IP：
子网掩码：
网关：

#### WIFI状态

WIFI：禁用
WIFI 状态：
WIFI SSID：
WIFI IP：
WIFI MAC：
WIFI 强度(RSSI)：
WIFI 频率：

#### 主码流

编码类型：
编码分辨率：
视频比特率：
实时比特率：
实时帧率：
视频已编码：
MJPG URL：
JPG URL：
TS URL：
FLV URL：
HLS TS URL：
HLS MP4 URL：
MP4 URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL0：（重连）
RTMP(S) PUSH URL1：（重连）
RTMP(S) PUSH URL2：（重连）
组播 URL：
SRT Listener URL：
SRT Caller URL：
HLS PUSH URL：
ICECAST PUSH URL：
Shoutcast PUSH URL：
WebRTC P2P URL：
WHIP：
TRTC房间号：（重连）
AliRTC房间号：（重连）
预览视频（WebRTC） 预览视频（HTML5）
预览视频（WebRTC） 预览视频（HTML5）

#### 次码流1

编码类型：
编码分辨率：
视频比特率：
实时比特率：
实时帧率：
视频已编码：
MJPG URL：
JPG URL：
TS URL：
FLV URL：
HLS TS URL：
HLS MP4 URL：
MP4 URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL0：（重连）
RTMP(S) PUSH URL1：（重连）
RTMP(S) PUSH URL2：（重连）
组播 URL：
SRT Listener URL：
SRT Caller URL：
HLS PUSH URL：
ICECAST PUSH URL：
WebRTC P2P URL：
WHIP：
TRTC房间号：（重连）
AliRTC房间号：（重连）
预览视频（WebRTC） 预览视频（HTML5）
预览视频（WebRTC） 预览视频（HTML5）

#### 次码流2

编码类型：
编码分辨率：
视频比特率：
实时比特率：
实时帧率：
视频已编码：
MJPG URL：
JPG URL：
TS URL：
FLV URL：
HLS TS URL：
HLS MP4 URL：
MP4 URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL0：（重连）
RTMP(S) PUSH URL1：（重连）
RTMP(S) PUSH URL2：（重连）
组播 URL：
SRT Listener URL：
SRT Caller URL：
HLS PUSH URL：
WebRTC P2P URL：
WHIP：
TRTC房间号：（重连）
AliRTC房间号：（重连）
预览视频（WebRTC） 预览视频（HTML5）
预览视频（WebRTC） 预览视频（HTML5）

#### 次码流3

编码类型：
编码分辨率：
视频比特率：
实时比特率：
实时帧率：
视频已编码：
MJPG URL：
JPG URL：
TS URL：
FLV URL：
HLS TS URL：
HLS MP4 URL：
MP4 URL：
RTSP URL：
RTMP URL：
RTMP(S) PUSH URL0：（重连）
RTMP(S) PUSH URL1：（重连）
RTMP(S) PUSH URL2：（重连）
组播 URL：
SRT Listener URL：
SRT Caller URL：
HLS PUSH URL：
WebRTC P2P URL：
WHIP：
TRTC房间号：（重连）
AliRTC房间号：（重连）
预览视频（WebRTC） 预览视频（HTML5）
预览视频（WebRTC） 预览视频（HTML5）