音频设置
ONVIF音频
不要将数字音量增益设置得过高，否则可能会导致失真或引入噪声。
在大多数情况下，增益设为 0 即可。
请通过前端音量来调节整体的声音大小。 音量增益 vs 自动增益（AGC）
音量增益是手动设定的固定增益：正值放大、负值衰减，不随输入信号变化，适合输入电平稳定可预期的场景。
自动增益（AGC）会根据输入信号的实时强弱自动调整增益，使输出稳定在目标电平附近，让忽大忽小的声音变得平稳。
开启 AGC 后，建议将音量增益保持为 0 dB。让 AGC 独立控制电平，避免叠加控制。 AGC 目标电平（dBFS）
用于设定最终电平参考。目标越接近 0dBFS，输出越响，但留给瞬时峰值的余量越小，越容易削顶失真。
• -18 dBFS（推荐）：响度与余量的平衡点，适合大多数场景。
• -12 dBFS：输出最响，适合直播等需要高音量的场合；但峰值余量仅 12 dB，突发大声容易触顶失真。
• -20 ~ -24 dBFS：适合人声、现场演出等峰值起伏较大的输入。
• -30 ~ -42 dBFS：适合高增益麦克风输入、或环境噪声较大的场景。
如果要对接 NVR，RTSP流使用G711编码请设置为 启用且重采样为8K

### 输入

音频输入：

左右声道：

### 编码

编码方法：

编码采样率：

编码比特率：

PTE流使用G711编码：

### 音量

手工固定增益

数字音量增益：

模拟音量增益：
  [-78~80]

### 自动增益

自动把忽大忽小声音拉到目标值

自动增益控制：

AGC目标电平：
  [-42 ~ -12]

### 降噪

抑制背景噪音，占用CPU较大，一般不开

降噪：

降噪强度(dB)：
  [6~40]

RTSP流使用G711编码：

G711编码：